Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Специальные электрические машины»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. К электрическим машинам средней мощности относят?

А) электрические машины до 1000 Вт

Б) электрические машины до 10 кВт

В) электрические машины до 200 кВт

Г) электрические машины свыше 500 кВт

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-02
2. Какого из приведенного способа пуска однофазного асинхронного двигателя не существует

А) с пусковым конденсатором

Б) с пусковым сопротивлением

В) с пусковым дросселем

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-02
3. Какого вида «самохода» электродвигателя не существует

А) параметрический самоход

Б) конструкционный самоход

В) технологический самоход

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-02, ПК-04
4. Какого из приведенных способов управления исполнительным двигателем не существует

А) амплитудный

Б) фазовый

В) амплитудно-фазовый

Г) все приведенные способы управления существуют

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-04
5. К асинхронным относятся двигатели, у которых:

А) скорость вращения ротора больше скорости вращения магнитного поля статора

Б) скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля статора

В) скорость вращения ротора меньше скорости вращения магнитного поля статора

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-02, ПК-04
6. Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией жилых помещений?

А) силовые

Б) специальные

В) измерительные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-02, ПК-04
7. Частота вращения асинхронного двигателя при увеличении механической нагрузки на валу

А) уменьшится

Б) увеличится

В) не изменится

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-02, ПК-04
Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие электродвигателей

1.Микромашины                                             А) до 200 кВт

2. Электромашины малой мощности            Б) до 10 кВт

3. Электромашины средней мощности         В) до 1000 Вт

4. Электромашины высокой мощности        Г) свыше 200 кВт
Правильный ответ: 

	1
	2
	3
	4

	В
	Б
	А
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-02, ПК-04 

2. Установите соответствие частоты вращения ротора n электрических машин

1. тихоходная машина                                         А) 3000>n >60000

2. быстроходная машина                                     Б) 300<n <3000

3. машина средней быстроходности                  В) n <300
Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	В
	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-02
3. Установите поколения ЭВС соответствующим периодам

	1. Первое поколение
	А) конец 1960-х – начало 1970-х гг.

	2. Второе поколение
	Б) во вторая половина 1970-х гг.

	3. Третье поколение
	В) конец 1950-х – середина 1960-х гг.

	4. Четвертое поколение
	Г) конец 1980-х гг.

	5. Пятое поколение
	Д) в начале 1950-х гг


Правильный ответ: 

	1
	2
	3
	4
	5

	Д
	В
	А
	Б
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-04
4. Установите соответствие создателей с их устройствами

	1. М.О. Доливо-Добровольский
	А) синхронный двигатель

	2. Томас Дэвенпорт
	Б) двигатель постоянного тока

	3. Чарльз Уитстон
	В) асинхронный двигатель переменного тока


Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	В
	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-04

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. 
Запишите правильную последовательность букв слева направо.
1. Определите правильную последовательность слов в предложениях. 

При работе _____________ электродвигателя статор и ______ при включении создают вращающиеся с ________ частотой магнитные поля. При этом частота вращения магнитного поля ротора всегда _____ частоты вращения магнитного поля ______.

А) меньше

Б) асинхронного

В) разной

Г) ротор

Д) статора

Правильный ответ: Б, Г, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-04
Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Чтобы получить пусковой момент у однофазного АД, на статоре, кроме рабочей обмотки, размещают еще ______________ обмотку.

Правильный ответ: пусковую

Компетенции (индикаторы): ПК-02, ПК-04
2. Вращение ротора при отсутствии сигнала на управляющей обмотке называется __________

Правильный ответ: самоход

Компетенции (индикаторы): ПК-04
Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. В однофазном асинхронном двигателе последовательно с пусковой обмоткой включается конденсатор для ___________

Правильный ответ: создания вращающегося магнитного поля / создания поля / пуска

Компетенции (индикаторы): ПК-04
2. Сердечник вращающегося якоря набирают из тонких листов электротехнической стали, изолированных друг от друга для _______

Правильный ответ: для уменьшения тепловых потерь на вихревые токи / уменьшения потерь / вихревые токи

Компетенции (индикаторы): ПК-04
3. Имеет ли однофазный асинхронный двигатель собственный пусковой момент?

Правильный ответ: нет / не имеет / пускового момента нет

Компетенции (индикаторы): ПК-04
4. Электромеханическое устройство, которое может преобразовывать электрическую энергию в механическую называется __________

Правильный ответ: электродвигателем / электрической машиной 

Компетенции (индикаторы): ПК-04
5. Электромеханическое устройство, которое может преобразовывать механическую энергию в электрическую называется __________

Правильный ответ: генератор / генератором / электрический генератор

Компетенции (индикаторы): ПК-04
6. Элементом электродвигателя пистонного тока, передающим электроэнергию от сети к коллектору якоря называют ________

Правильный ответ: Щетки / щетками / щеточный узел / щеточным узлом

Компетенции (индикаторы): ПК-04
7. В момент пуска асинхронного двигателя его ротор неподвижен, поэтому скольжение в момент пуска будет равен ______

Правильный ответ: 100 % / сто процентов

Компетенции (индикаторы): ПК-04
Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Практическое задание
Тема: Расчет асинхронного двигателя с фазным ротором (ПК-02, ПК-04)
Задача:

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором имеет следующие данные: максимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре [image: image1.png]


 Тл, диаметр расточки статора [image: image2.png]180



 мм длина сердечника статора [image: image3.png]141




 мм равная [image: image4.png]08D,



 число полюсов в обмотках статора и ротора [image: image5.png]


, число последовательно соединенных витков в фазных обмотках статора [image: image6.png]W




 и ротора [image: image7.png]


, обмоточные коэффициенты для основной гармоники статора [image: image8.png]


 и ротора [image: image9.png]


 принять равными [image: image10.png]0,93




 Требуется определить фазные значения ЭДС в обмотке статора [image: image11.png]


 и в обмотке фазного ротора при неподвижном его состоянии [image: image12.png]


 и вращающемся со скольжением s=8 %, частоту тока в неподвижном и вращающемся роторе. Частота тока в питающей сети [image: image13.png]


 Гц.
Время выполнения 45 минут

Ожидаемый результат:
Полюсное деление

[image: image14.png]3,14-180/4





Основной магнитный поток

[image: image15.png]@ =(2/7)B,l; -141-107
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ЭДС фазной обмотки статора

[image: image16.png]E, =444 fdwk =4,44-50-0,019-48-0.,9:
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ЭДС в обмотке неподвижного ротора

[image: image17.png]4,44-50-0,019-8-0,93




ЭДС во вращающемся роторе при скольжении 8 %

[image: image18.png]



Частота тока в неподвижном роторе [image: image19.png]


. Частота тока во вращающемся роторе при скольжении 8 %

[image: image20.png]S0-0,08 = 4T





Критерии оценивания:

– определение основного магнитного потока; 

– определение ЭДС обмотки статора, обмотке фазного ротора.

Правильный ответ: [image: image21.png]


=188 В. [image: image22.png]


=31 В. [image: image23.png]


= 4 Гц.
Компетенции (индикаторы): ПК-02, ПК-04
2. Практическое задание

Тема: Определение коэффициента полезного действия трехфазного трансформатора (ПК-02, ПК-04)
Задача: Определить наибольшее значение коэффициента полезного действия трехфазного трансформатора, если номинальная мощность [image: image24.png]


 кВА, потери холостого хода [image: image25.png]0,35



 кВт, потери короткого замыкания [image: image26.png]


 кВт, коэффициент мощности нагрузки [image: image27.png]COS(Py



.
Время выполнения 30 минут

Ожидаемый результат:
При максимальном значении коэффициента полезного действия [image: image28.png]


 соответствующий этому значению коэффициент нагрузки

[image: image29.png]



Максимальное значение КПД:

[image: image30.png]22100=—2 _100=— B2 0=
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Критерии оценивания:

– определение максимального значения КПД.

Правильный ответ: 
[image: image31.wmf]97,4%
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Компетенции (индикаторы): ПК-02, ПК-04.
_1802506751.unknown

