Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Основы стандартизации и качества продукции»

Задания закрытого типа
[bookmark: _Hlk187664626]Задание закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ:

1. Нормативный документ, в котором определяются для длительного пользования общие принципы, затрагивающие разные виды деятельности или их результат, называют:
А) сертификат; 
Б) стандарт;
В) указ;
Г) акт.
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-6 

2. Стандарт, утвержденный международной организацией по стандартизации, называют:
А) стандарт организации; 
Б) государственный;
В) межгосударственный; 
Г) международный.
Правильный ответ: Г 
Компетенции (индикаторы): ОПК-6 

3. К задачам стандартизации не относятся:
А) создание системы нормативно-технической документации;
Б) планирование научно-технических и конструкторских работ;
В) контроль за правильностью использования нормативно-технической документации.
Г) определение прогрессивные требования к продукции;
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-6 

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие:
	1)
	ГОСТ Р 1.0–2004
Стандартизация в РФ.
Основные положения
	А)
	Стандарт организации

	2)
	СТО РЖД 1.01.001-2005
«Корпоративная система
стандартизации ОАО РЖД».
Основные положения
	Б)
	Основополагающий стандарт

	3)
	ГОСТ 2222-95.
Межгосударственный
стандарт. Метанол.
Технические условия
	В)
	Стандарт на услуги

	4)
	ГОСТ Р 50690–2000
Государственный стандарт
Российской Федерации.
Туристические услуги.
Общие требования
	Г)
	Стандарт на продукцию


Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	Б
	А
	Г
	В


Компетенции (индикаторы): ОПК-6
2. Установите соответствие:
	1)
	ГОСТР 1.1-2001.
Межгосударственная система стандартизации.
Термины и определения
	А)
	Стандарт на процессы

	2)
	ГОСТ Р 51000.4-2008
Национальный стандарт Российской Федерации.
Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий.
	Б)
	Стандарт на методы контроля

	3)
	ГОСТ Р 51942-2002.
Государственный стандарт
Российской Федерации.
Бензины. Определение
свинца методом атомноабсорбционной спектрометрии)
	В)
	Стандарт на термины и определения

	4)
	ГОСТ Р 51858-2002.
Государственный стандарт Российской Федерации.
Нефть. Общие технические условия
	Г)
	Стандарт на продукцию



Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	В
	Б
	А
	Г


Компетенции (индикаторы): ОПК-6
3. Установите соответствие:
	1)
	Стандарт
	А)
	продукция (работы, услуги), процессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначения, исследования, измерения и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты.

	2)
	Стандартизация
	Б)
	документ, в котором устанавливаются требования к характеристикам продукции, правилам осуществления и характеристикам процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.


	3)
	Правила стандартизации
	В)
	документ национальной системы стандартизации, содержащий положения организационного и методического характера, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения основополагающих национальных стандартов, а также определяют порядок и методы проведения работ по стандартизации и оформления результатов таких работ.

	4)
	Объект стандартизации
	Г)
	деятельность по разработке, утверждению, изменению, отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации



Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	Б
	Г
	В
	А


Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности
Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Расположите этапы по возрастанию принятия стандартизации: 
А) Предварительное изучение предложения
Б) Появление предложения 
В) Решение совета подразделения организации по стандартизации
Г) Передача работы по разработке стандарта техническому комитету.
Правильный ответ: Б, А, В, Г.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6
2. Расположите по возрастанию количество стандартов (в %) характеризующих обширный диапазон интересов организаций: 
А) Руды и металлы;
Б) Окружающая среда;
В) Машиностроение;
Г) Химия.
Правильный ответ: В, Г, А, Б.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6
3. Расположите по возрастанию этапы сертификации продукции 
А) Отбор, идентификация образцов и их испытания;
Б) Рассмотрение и принятие решения по заявке;
В) Выдача сертификата и лицензии (разрешения) на принятие знака соответствия;
Г) Подача заявки на сертификацию.
Правильный ответ: Г, Б, А, В.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6
4.Расположите виды обработки по уменьшению шероховатости
А) Протягивание
Б) Строгание 
В) Анодно-механическая обработка
Г) Хонингование.
Правильный ответ: Б, А, В, Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания открытого типа
Задание открытого типа на дополнение
Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Для продукции машиностроения одной из важных групп показателей считается ____________, определяющая безотказность продукции в конкретных условиях её использования.
Правильный ответ: надёжность.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Один из принципов стандартизации __________ применения документов по стандартизации.
Правильный ответ: добровольность.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Первичный эталон – это эталон, воспроизводящий ________ физической величины с наивысшей точностью возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений.
Правильный ответ: единицу.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

4. Документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования называется – _______.
Правильный ответ: технический регламент.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

5. Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и производства в процессах создания и использования продукции устанавливают ________.
Правильный ответ: основополагающие стандарты.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

6. Шероховатость поверхности наряду с точностью формы, являются одной из основных __________характеристик её качества.
Правильный ответ: геометрических.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

7. Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства, называется _____.
Правильный ответ: агрегатирование.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

8. Расстояние по линии параллельной к оси резьбы между средними точками ближайших одноимённых боковых сторон профиля резьбы, которые лежат в одной осевой плоскости. По одну сторону оси резьбы, считается ______ резьбы.
Правильный ответ: шаг.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задание открытого типа с кратким свободным ответом
Вставьте пропущенное слово (словосочетание)
1. Под испытанием понимается техническая операция, заключающаяся в определении __________ характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой по принятым правилам.
Правильный ответ: одной / нескольких / множества.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. В обязательной сертификации в качестве органов по сертификации могут участвовать ___________ при условии их аккредитации.
Правильный ответ: некоммерческие организации / государственные предприятия / муниципальные предприятия.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Для потребителей продукции стандартизация обеспечивает качество приобретаемых ________. Это обеспечивает лучшее соотношение цены и качества. Это также удобно для разрешения споров, если таковые имеются, с поставщиками.
Правильный ответ: товаров / услуг / средств.
Компетенции (индикаторы): ОПК-6


Задание открытого типа с развернутым ответом
Приведите полное решение задачи

1. Измерено напряжение 40 В вольтметром 6-го класса точности (1,0 %) с верхним пределом 50 В. Измерен ток 2 мА с абсолютной погрешностью 0,1 мА. Определить значение измеренного сопротивления резистора, абсолютную и относительную погрешности измерения этого резистора.

Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:
Для определения значения сопротивления резистора воспользуемся формулой закона Ома:

.
Приведенную формулу расчета сопротивления R представим в виде R = U1I–1, откуда следует, что k1 = 1, k2 = –1.
Запишем формулу определения погрешности измерения сопротивления на основании формулы (5), вместо δ1 приняв δU, т. к. k1 относится к напряжению, а вместо δ2 приняв δI, т. к. k2 относится к току:

.
Напряжение и ток были измерены прямым методом, следовательно, используя формулы (2) и (4) для прямых измерений, найдем δU и δI:

;

.
Тогда

.
Рассчитаем абсолютную погрешность измерения сопротивления резистора, воспользовавшись формулой:

.


Ответ: ..
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Измерено два значения напряжения (50 и 400 В) вольтметром с номинальным значением 400 В с одной и той же абсолютной погрешность 0,5 В. Какое напряжение будет измерено с меньшей погрешностью?

Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:
При решении задач по определению погрешности измерений необходимо правильно обозначить исходные данные. Так, напряжение измеряется рабочим вольтметром и обозначается U1 = 50 В, U2 = 400 В, с одинаковой абсолютной погрешностью Δ1 = Δ2 = 0,5 В. О виде шкалы вольтметра ничего не говорится, значит используется вольтметр с односторонней шкалой, у которого Umin = 0 и Umах = 400 В, поэтому Uном = 400 В.
Погрешность измерения определяем по формуле:

;

.


Ответ: ; .
Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Определить зазоры для посадки:


Привести расширенное решение.
Время выполнения – 15 мин.
Ожидаемый результат:


;

.


Ответ: ; .
Компетенции (индикаторы): ОПК-6
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