Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Автоматы, автоматические линии и робототехнические комплексы пищевых производств»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ

1. Свойство технического устройства или изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в установленных пределах в течение требуемого промежутка времени, называется
А) работоспособность
Б) надёжность
В) безотказность
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия
А) отказ
Б) неисправность
В) ресурс
Правильный ответ: А	
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

3. Коэффициент стандартизации определяется по формуле

А) 

Б) 

В) 
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

4. Степень износа основных средств отечественных предприятий пищевой промышленности составляет
А) 60%
Б) 70%
В) 75%
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между определением и понятием
	1) Технологическая машина
	А) совокупность двигателя с соответствующими преобразователями энергии и промежуточной передачей 

	2) Привод машины
	Б) силовые механизмы, связывающие главный вал машины или непосредственно преобразователь энергии

	3) Исполнительный механизм
	В) совокупность органически связанных между собой рабочих органов, искусственного источника механической энергии


Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Установите соответствие между типами оборудования и процессами, осуществляемыми в них 
	1) Машины
	А) процессы, которые проходят за счет химических, биохимических и тому подобных реакций или связаны с воздействием на обрабатываемый объект какого-либо силового поля

	2) Аппараты
	Б)процессы, основанные на механической работе по изменению формы, положения, размера, структуры и других свойств обрабатываемых объектов


Правильный ответ: 1-Б, 2-А
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

3. Установите соответствие между технологическими операциями и осуществляемыми их механизмами
	1) Настройки рабочих органов      на     режим работы
	А) подналадочные механизмы 

	2) Контроля состояния ОО
	Б)  органы управления

	3) Управления
	В)контрольно-измерительные приборы (КИП)


Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность технологических машин в зависимости от степени автоматизации (от меньшего к большему)
А) многооперационная автоматическая машина
Б) машины с полностью автоматическим управлением
В) простая автоматическая машина
Правильный ответ: В, А, Б
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Установите правильную последовательность действий по определению экономической эффективности технологических машин с точки зрения предприятий их эксплуатирующих, определяют: 
А) первоначальные затраты на приобретение и монтаж машин 
Б) их ресурс, т. е. полную полезную отдачу за весь срок службы 
В) расходы, связанные с эксплуатацией, включая в нее техническое обслуживание и ремонт
Правильный ответ: А, Б, В
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Машина, выполняющая несколько основных технологических операций, называется _________________________
Правильный ответ: многооперационная / многооперационной
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Ряд последовательных операций, направленных на получение пищевого продукта, называется____________________
Правильный ответ: технологическим процессом
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

3. Время пребывания обрабатываемого объекта в машине, называется_____
Правильный ответ: технологический цикл машины/технологическим циклом машины
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос 

1. Как называется количество продукции, которое машина выпускает за единицу времени при бесперебойной и непрерывной работе?
Правильный ответ: теоретическая производительность
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Как называется отношение времени эффективной работы машины к располагаемому для эксплуатации ресурсу времени
Правильный ответ: коэффициент эффективного использования машины /коэффициентом эффективного использования машины
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

3. Как называется способность машины пищевых производств безотказно работать с неизменными техническими характеристиками в течение заданного промежутка времени и при определенных условиях применения.
Правильный ответ: надежность машины / надежностью машины
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

4. Методологический цикл создания высокоэффективной технологической линии содержит три структурных элемента. Назовите эти структурные элементы.
Правильный ответ: технологический поток – система процессов – система машин
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос 

1. На рисунке представлены структурные схемы технологических машин с разной степенью автоматизации. Технологическая схема машины с какой степенью автоматизации показана на рисунке буквой, а) и как осуществляется процесс управления такой машиной?
[image: ]

Время выполнения - 20 мин.
Ожидаемый результат: 
простая автоматическая машина. В такой машине оператор сам задает машине программу необходимых действий и сам же осуществляет ее посредством рабочих органов РО машины, связанных с двигателем Д посредством силовой передачи. При этом он с помощью КИП следит за ходом процесса и в случае необходимости перестраивает соответствующим образом рабочий орган, т. е. осуществляет регулирование процесса.
Критерий оценивания: 
- наличие в ответе словосочетания: простая автоматическая машина;
- наличие в ответе аббревиатур: Д, РО, КИП.
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

5. На рисунке представлены структурные схемы технологических машин с разной степенью автоматизации. Технологическая схема машины с какой степенью автоматизации показана на рисунке буквой б) и как осуществляется процесс управления такой машиной?


[image: ]

Время выполнения - 20 мин.
Ожидаемый результат: 
[bookmark: _GoBack]многооперационная автоматическая машина. В этих машинах функции управления процессом частично переданы самой машине, в которой программоносителем и одновременно распределителем энергии от Д к комплекту ИМ-РО является распределительно-управляющий вал (РУВ), на валу насажены ведущие звенья исполнительных механизмов, например, кулачки, профили которых определяют законы движения рабочих органов.
Критерии оценивания: 
- наличие в ответе словосочетания: многооперационная автоматическая машина;
- наличие в ответе аббревиатур: Д, ИМ-РО, РУВ.
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)
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