Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Эксплуатация систем электроснабжения»

Задания закрытого типа
[bookmark: _Hlk187664626]
Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Какой элемент системы электроснабжения предназначен для защиты от короткого замыкания?
А) выключатель;
Б) реле;
В) трансформатор;
Г) конденсатор.
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Какой процесс приводит к возникновению электрического тока в проводнике, если он расположен вблизи магнитного поля?
А) повышение температуры;
Б) изменение магнитного поля;
В) увеличение сопротивления;
Г) снижение давления.
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Какие устройства автоматически отключают электрическую цепь в случае короткого замыкания или перегрузки, предотвращая возможные аварии?
А) Контакторы;
Б) реле времени;
В) автоматические выключатели;
Г) предохранители.
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

4. Что такое «кабельная линия» в системе электроснабжения?
А) устройство, преобразующее электрическую энергию;
Б) проводник для передачи электрической энергии;
В) элемент, накапливающий электричество;
Г) система защиты от короткого замыкания.
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

5. Как часто рекомендуется проводить осмотр внешнего состояния трансформаторов, находящихся под напряжением?
А) раз в месяц;
Б) раз в год;
В) каждые 5 лет;
Г) каждые 10 лет.
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между элементами системы электроснабжения и их функциями:
	1) Трансформатор
	А) Выработка электроэнергии

	2) Генератор
	Б) Передача электроэнергии

	3) Линия электропередачи
	В) Повышение/понижение напряжения

	4) Распределительный щит
	Г) Распределение электроэнергии


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	В
	А
	Б
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Установите соответствие между типами оборудования и их назначением:
	1) Автоматический выключатель
	А) Защита от перегрузок

	2) Искателем наличия фаз
	Б) Отключение цепей

	3) Счетчик электроэнергии
	В) Измерение потребления

	4) Реле
	Г) Управление режимами


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	

	А
	Б
	В
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите соответствие между режимами работы систем электроснабжения и их характеристиками:
	1) Нормальный режим
	А) Перегрузка системы

	2) Аварийный режим
	Б) Отключение аварийного питания

	3) Режим короткого замыкания
	В) Работа с заданными параметрами

	4) Режим ремонта
	Г) Проведение технического обслуживания


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	В
	А
	Б
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий при плановом техническом обслуживании трансформаторной подстанции:
А) провести осмотр оборудования;
Б) оформить акт проведенных работ;
В) изоляционные материалы;
Г) отключить трансформатор от сети.
Правильный ответ: Г, А, В, Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Установите правильную последовательность действий при подготовке к работам на электрооборудовании под напряжением:
А) изучить инструктаж по безопасности;
Б) провести замеры напряжений;
В) убедиться в наличии необходимых средств защиты;
Г) получить разрешение на выполнение работ.
Правильный ответ: А, Г, В, Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите правильную последовательность мероприятий при запуске главного генератора после ремонта:
А) проверить систему управления;
Б) подключить генератор к вычислительной системе;
В) запустить генератор;
Г) выполнить первичные тесты.
Правильный ответ: А, Б, Г, В
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1.  Система электроснабжения состоит из генераторов, __________ и распределительных узлов.
Правильный ответ: трансформаторов
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Основной принцип работы трансформатора основывается на электромагнитной индукции и _________.
Правильный ответ: изменении магнитного поля
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. В распределительных сетях используются __________ для защиты оборудования от перегрузки.
Правильный ответ: автоматические выключатели.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

4. При эксплуатации систем электроснабжения необходимо соблюдать __________ для обеспечения безопасности.
Правильный ответ: правила техники безопасности.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

5. Система резервного электроснабжения обеспечивает бесперебойное __________в случае отключения основного источника питания.
Правильный ответ: электроснабжение.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом 

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

[bookmark: _GoBack]1. Основными факторами, влияющими на надежность системы электроснабжения, являются качество___________, техническое обслуживание, условия эксплуатации, степень автоматизации, а также уровень подготовки персонала. 
Правильный ответ: оборудования / эксплуатации / ухода.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Резервирование – это наличие дополнительных источников и ____________ системы, которые могут быть задействованы при отказе основных. Оно обеспечивает надежность и бесперебойность электроснабжения, минимизирует время простоя.
Правильный ответ: элементов / компонентов / составляющих.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

3. Преимущества автоматизации включают: повышение надежности и безопасности, сокращение времени _________ на аварийные ситуации, улучшение качества электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат.
Правильный ответ: реагирования / реакции / ответа.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

4. Плановое техническое обслуживание увеличивает___________ оборудования, снижает вероятность аварий и отказов, обеспечивает соответствие нормативам и улучшает общую надежность системы электроснабжения.
Правильный ответ: срок службы / срок использования / эксплуатационный период.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

5. Генераторы вырабатывают электроэнергию, трансформаторы повышают или понижают напряжение для транспортировки, распределительные устройства распределяют электрическую энергию между потребителями, а потребители используют ее для _________.
Правильный ответ: своих нужд / собственных нужд / собственной потребности.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какие основные компоненты системы электроснабжения? 
Время выполнения – 45 мин.
Ожидаемый результат: 
Основные компоненты системы электроснабжения включают:
1) электростанции;
2) трансформаторы;
3) линии электропередач;
4) распределительные устройства;
5) потребители.
Критерии оценивания:
– если перечислено 3 основных компонента из 5, то задание считать выполненным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

2. Каковы основные причины аварийных отключений в системах электроснабжения?
Время выполнения – 45 мин.
Ожидаемый результат: 
Основные причины аварийных отключений включают:
1) погодные условия;
2) перегрузки в сети; 
3) неисправности оборудования;
4) человеческий фактор;
5) вандализм и несанкционированный доступ.
Критерии оценивания:
– если перечислено 3 основные причины из 5, то задание считать выполненным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

3. Опишите процесс планового технического обслуживания оборудования системы электроснабжения.
Время выполнения – 45 мин.
Ожидаемый результат: 
Процесс планового технического обслуживания включает:
1) регулярные осмотры – проверка состояния оборудования;
2) чистка оборудования – устранение загрязнений, предотвращение коррозии;
3) технические испытания – проверка функциональности и безопасности;
4) замена изношенных деталей – для предотвращения аварий и отказов;
5) документирование результатов— для анализа и планирования будущих работ.
Критерии оценивания:
– если перечислено 3 из 5 планового процесса, то задание считать выполненным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

4. Какова роль автоматизированных систем управления в эксплуатации электроснабжения?
Время выполнения – 45 мин.
Ожидаемый результат: 
Автоматизированные системы управления обеспечивают:
1) мониторинг состояния сети – оперативные данные о работе оборудования;
2) управление нагрузкой – оптимизация распределения энергии между потребителями;
3) предотвращение аварий – раннее выявление неисправностей и отключений;
4) автоматическое управление – сокращение времени реагирования на нештатные ситуации;
5) сбор и анализ данных – улучшение планирования и принятия решений.
Критерии оценивания:
– если перечислено 3 автоматизированные системы управления из 5, то задание считать выполненным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)
