Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Материалы для производства отливок»

Задания закрытого типа 

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

[bookmark: _Hlk195097767]1. Выберите один правильный ответ
Какой металл производится из бокситов?
A) Железо
Б) Алюминий
В) Цинк
Г) Никель
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Выберите один правильный ответ 
Какой процесс используется при очистке металлов от примесей?
A) Рафинирование
Б) Плавление
[bookmark: _Hlk201686591]В) Литье
Г) Обжиг
Правильный ответ: А
  	Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)
3. Выберите один правильный ответ
Какая добавка  увеличивает прочность сплавов?
A) Молибден
Б) Сера
 В) Гидроксид натрия
Г) Силикаты
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1.Установите соответствие между материалами и их свойствами. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1) Железная руда
	А) Легкость и коррозионная стойкость

	2) Медь
	Б) Высокая прочность

	3) Алюминий
	В) Высокая пластичность

	4) Чугун
	Г) Холодная прочность


[bookmark: _Hlk194769198]Правильный ответ: 2А, 3Б, 1В, 4Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)
2. Установите соответствие между процессами получения металлов и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1) Плавление
	А) Смешивание и местное нагревание

	2) Восстановление
	Б) Превращение руды в металл

	3) Гидрометаллургия
	В) Извлечение металлов из руды

	4) Легирование
	Г) Введение легирующих добавок


Правильный ответ: 2А, 3Б, 1В, 4Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3.Установите соответствие между процессами и их описанием: Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1) Литье
	А) Холодное и горячее прессование

	2) Плавление
	Б) Процесс, в котором металл заливается в форму

	3) Прокатка
	В) Уменьшение площади поперечного сечения материала

	4) Обжиг
	Г) Нагревание для удаления влаги и преобразования


Правильный ответ: 2А, 4Б, 3В, 1Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Установите соответствие между процессами получения металлов и их описанием.
	1) Гидрометаллургия
	А) Нагревание до высоких температур

	2) Пирометаллургия
	Б) Использование солей и кислоты

	3) Легирование
	В) Добавление элементов для улучшения свойств

	4) Плавление
	Г) Извлечение металла из руды


Правильный ответ: 2А, 1Б, 3В, 4Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.Установите правильную последовательность этапов в получении стали из чугуна:
А) Оборудование для конвертера
Б) Восстановление утилизированного чугуна
В) Добавление легирующих элементов
Г) Разливка стали в слитки
[bookmark: _Hlk194770725]Правильный ответ: А, Б, В, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите правильную последовательность этапов получения стали:
А) Разливка в формы
Б) Плавление в печи
В) Добавление легирующих элементов 
Г) Прокатка  на станах 
Правильный ответ: Б, В, А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)
3. Установите правильную последовательность процессов получения алюминия:
А) Плавление боксита
Б) Гидролиз оксида алюминия
В) Получение оксида алюминия
Г) Электролиз расплава
Правильный ответ: А, В. Б, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 
Основным сырьем для производства меди является________.
[bookmark: _Hlk194770917]Правильный ответ: медный колчедан.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2.Напишите пропущенное слово (словосочетание). 
Основными процессами в производстве литейных материалов, являются__________.
Правильный ответ: плавление, обжиг, рафинирование.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

[bookmark: _Hlk194770809]3.Напишите пропущенное слово (словосочетание). 
К главным недостаткам чугуна относятся_______.
Правильный ответ: низкая пластичность и хрупкость .
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом
1. Назовите три основных метода получения первичных металлов.
Правильный ответ: пирометаллургия, гидрометаллургия: электрометаллургия: 
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Что влияет на качество материалов, получаемых в литейном производстве.
Правильный ответ: чистота исходного сырья, точность процессов плавления, температура, флюсы и легирующие добавки.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3.Назовите три метода переработки металлов.
Правильный ответ: плавление, литье, обжиг.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с развёрнутым ответом

1. Опишите влияние легирования на свойства металлов, применяемых в литейном производстве.
Время выполнения – 15мин.
Ожидаемый результат: Легирование улучшает физико-механические свойства металлов, такие как прочность, твердость, коррозионная стойкость и пластичность. Например, добавление никеля и хрома в сталь повышает её прочность и устойчивость к окислению. Легирование также может снижать хрупкость и увеличивать износостойкость, что особенно важно для изделий, подвергающихся высоким механическим нагрузкам. Каждый легирующий элемент вносит свой вклад в конечные характеристики сплава, поэтому важно точно подбирать состав для достижения необходимых требований в производстве.
[bookmark: _Hlk201689300]Критерий оценивания: содержательное соответствие ожидаемому результату.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Опишите процесс переработки бокситов для получения алюминия, 
Время выполнения – 15мин.
Ожидаемый результат: Процесс переработки бокситов для получения алюминия начинается с дробления и обогащения бокситов. Далее бокситы обрабатываются гидроксидом натрия в процессе, известном как Bayer процесс, и так получается глинозём. После этого расплав глинозёма подвергается электролизу, где он расплавляется и разделяется на алюминий и кислород. Полученный алюминий отливается в формы. 
[bookmark: _Hlk201689679]Критерий оценивания: содержательное соответствие ожидаемому результату.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Опишите технологический процесс получения чугуна из железной руды.
[bookmark: _Hlk195098321][bookmark: _Hlk194771106]Время выполнения – 15мин.
Ожидаемый результат: получение чугуна включает несколько этапов. Сначала подготовка железной руды включает её дробление и обжигание. Затем руда смешивается с коксом и флюсами (обычно известняком) и помещается в доменную печь. При высоких температурах кокс сгорает, выделяя угарный газ, который восстанавливает железо из оксидов. Образуется расплавленный чугун и шлак, который удаляется. 
Критерий оценивания: содержательное соответствие ожидаемому результату.
[bookmark: _GoBack]Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)
