Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Особенности конструирование изделий из трикотажа» 

Задания закрытого типа 

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа 
1. Выберите один правильный ответ.
Для изделий,  разрабатываемых из полотна с кругловязальных машин
2-й группы растяжимости толщиной не более 3мм, величину припуска по линии груди принимают равной
А) 0 см
Б) 1,0 – 1,5 см
В) 1,5 – 2,0 см
Г) 2,0 – 2,5 см
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

2. Выберите один правильный ответ. 
При разработке конструкций бытовой одежды минимально необходимую прибавку на свободное облегание к обхвату груди определяют исходя из:
А) максимальных изменений размеров тела
Б) размеров тела при выполнении движений
В) изменений размеров тела при глубоком вдохе
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

3. Выберите один правильный ответ.
Отрицательное значение прибавки на свободное облегание характерно для изделий:
А) из полотен 1 группы растяжимости
Б) из полотен 2 группы растяжимости
В) из полотен 3 группы растяжимости
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

4. Выберите один правильный ответ.
Исходной горизонтальной линией построения чертежа конструкции плечевых трикотажных изделий  по методике ВДМТИ принята:
А) линия груди
Б) линия талии
В) линия бедер
Г) линия низа
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

5. Выберите один правильный ответ
При конструировании рукава трикотажных изделий по методике ВДМТИ за исходную вертикальную линию принята:
А) линия, проходящая через точку локтевого переката
Б) линия, проходящая через высшую точку оката
В) линия, проходящая через точку переднего переката
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

6. Выберите все правильные ответы
К специфическим свойствам трикотажных полотен относятся
А) намокаемость
Б) закручиваемость
В) распускаемость
Г) прорубаемость
Д) перекос петельных столбиков
Е) осыпаемость
Правильный ответ: Б, В, Г, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задания закрытого типа на установление соответствия 
Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между наименованием группы и растяжимостью трикотажного полотна и рекомендуемыми прибавками на свободное облегание

	Группа растяжимости
	Величина
прибавки к  ширине изделия

	1)
	I группа: полотна с кругловязальных машин
	А)
	-2

	2)
	II группа: полотна с плоскофанговых и круглофанговых машин
	Б)
	не менее 2см

	3)
	III группа: ажурные полотна, полотна из синтетических волокон с плоскофанговых и круглофанговых машин
	В)
	0


Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)
2. Установите соответствие между наименованием группы и границами  растяжимости трикотажного полотна
	Группа растяжимости
	Границы растяжимости

	1)
	I группа
	А)
	растяжимость свыше 100%

	2)
	II группа
	Б)
	растяжимость от 0% до 40%

	3)
	III группа
	В)
	растяжимость от 41% до 100%


Правильный ответ:1-Б; 2-В; 3-А
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности 

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Последовательность разработки конструкции плотно облегающего трикотажного изделия (из полотна III группы растяжимости) состоит в следующем:
А) выбор процента заужения в зависимости от вида переплетения, плотности, заправки и класса машины
Б) построение чертежа базовой конструкции с общей прибавкой по линии груди Побщ=0
В) нагрудную вытачку распределяют в посадку по боковому срезу и срезу проймы
Г) производят пересчет положения остальных точек чертежа
Д) производят пересчет наиболее характерных конструктивных точек на чертеже с учетом выбранного процента заужения
Е) перестроение чертежа конструкции трикотажного изделия с учетом процента заужения и внесением корректив плечевых точек и глубины проймы
Ж) окончательное оформление чертежа конструкции
Правильный ответ: Б, В, А, Д, Г, Е, Ж
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)


Задания открытого типа 

Задания открытого типа на дополнение 

1. Напишите пропущенное слово.
Согласно ГОСТ 28554-2022, трикотажные полотна по растяжимости по ширине при нагрузке 6 Н делятся на_______ группы:
Правильный ответ: графические  3/три
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4) 
2. Напишите пропущенное слово.
Трикотажные изделия из деталей, полученных путем вырезания из полотна (подобно раскрою изделий из тканей) – это ____________ трикотажные изделия
Правильный ответ: кроеные
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

3. Напишите пропущенное слово.
Трикотажные изделия из деталей законченной формы, не требующих подкроя – это _______________ трикотажные изделия 
Правильный ответ: регулярные
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

4. Напишите пропущенное словосочетание.
Изделие, изготовленное в условиях трикотажного производства из трикотажного полотна или цельновязаное – это _______________.
Правильный ответ: трикотажное изделие
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

5. Напишите пропущенное слово.
Особенностью построения конструкции плотно облегающего трикотажного изделия (из полотна III группы растяжимости) является расчет конструкции с учетом процента ___________.
Правильный ответ: заужения
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом 

1. Напишите пропущенное словосочетание.
При построении конструкции изделия из трикотажного полотна толщиной более 3мм предусматривается прибавка к __________ на толщину полотна, равная утроенной толщине, иначе изделие будет заужено
Правильный ответ: ширине изделия/ полуобхвату груди третьему/ полуобхвату талии/ полуобхвату бедер
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

2. Напишите пропущенное слово.
Для регулярных изделий детали должны иметь симметричную относительно исходной __________ форму.
Правильный ответ: вертикали/ линии построения
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Для учета особенностей разных переплетений и рисунков трикотажа преимущественно нагрудную выточку  располагают от _______.
Правильный ответ: бокового шва/ от бока
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задание открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте ответ на вопрос.
Что такое коэффициент растяжимости трикотажа и как он влияет на выбор прибавок?
Время выполнения – 10 мин.
Ожидаемый результат:
Коэффициент растяжимости трикотажа — это показатель, который характеризует способность ткани растягиваться в поперечном направлении.
[bookmark: _GoBack]Формула для расчёта коэффициента растяжимости трикотажного полотна: Кр = Длина до растяжения / Длина после растяжения. 
В зависимости от коэффициента растяжимости выбираются различные прибавки на свободу облегания. Чем больше растяжимость, тем меньше прибавка необходима. 
Критерий оценивания: наличие в ответе «коэффициент растяжимости трикотажа — это показатель, который характеризует способность ткани растягиваться в поперечном направлении. В зависимости от коэффициента растяжимости выбираются различные прибавки на свободу облегания. Чем больше растяжимость, тем меньше прибавка необходима»
Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)
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